**Assignment-4**

Write code and connections in wokwi for the ultrasonic sensor.Whenever the distance is less than 100 cms send an "alert" to the IBM cloud and display in the device recent events.

**CODE:**

#define ECHO\_PIN 2

#define TRIG\_PIN 3

#define organization =”m040km”

#define deviceType=” Arduino”

#define deviceId =”12345”

#define authMethod ="use-token-auth"

#define authToken =”2YvKHr)ujgdHS7y?dM”

void setup() {

**Serial**.begin(9600);

  pinMode(TRIG\_PIN,OUTPUT);

  pinMode(ECHO\_PIN, INPUT);

}

float readDistanceCM() {

digitalWrite(TRIG\_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG\_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG\_PIN, LOW);

int duration = pulseIn(ECHO\_PIN, HIGH);

return duration \* 0.034 / 2;

}

void loop() {

  float distance = readDistanceCM();

  if(distance <= 100)

  {

**Serial**.println("person detected ");

  }

  else{

**Serial**.print("Measured distance: ");

**Serial**.println(readDistanceCM());

  }

  delay(1000);

}

Link for Wokwi is:

<https://wokwi.com/projects/347413065653813843>

